


**مقایسه وزنی دیوار داخلی با ضخامت متوسط 11 سانتیمتر**

[](http://konamit.com/wp-content/uploads/202.jpg)

**مقایسه وزنی دیوار داخلی با ضخامت متوسط 18 سانتیمتر**

[](http://konamit.com/wp-content/uploads/203.jpg)

**مقایسه شاخص کاهش صدا دیوار داخلی فایبرسمنت بورد(کنامیت)**

[](http://konamit.com/wp-content/uploads/201.jpg)