**مقایسه وزنی دیوار داخلی با ضخامت متوسط 11 سانتیمتر**



**مقایسه وزنی دیوار داخلی با ضخامت متوسط 18 سانتیمتر**



**مقایسه شاخص کاهش صدا دیوار داخلی فایبرسمنت بورد(کنامیت)**

