
**[](http://www.resin-wood.com/wp-content/uploads/Siman.pdf)**

[**کاتالوگ پانل سیمانی**](http://www.resin-wood.com/wp-content/uploads/13794.pdf)

[](http://www.resin-wood.com/wp-content/uploads/13794.pdf)

.

.

**پانل سیمانی الیاف دار ( فایبر سمنت برد ) چیست ؟**

پانل های سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد) صفحات پیش ساخته سیمانی هستند که خواص مکانیکی آنها با استفاده از سیلیس و الیاف سلولزی بهبود یافته است .

 الیاف سلولزی به کار رفته در این صفحات ، باعث افزایش مقاومت آنها در برابر تنش های فشاری و کششی ناشی از تغییرات دما شده و از بروز عیوب مختلف همچون ترک خوردگی و اعوجاج جلوگیری می کند.



با توجه به مقاومت خمشی قابل توجه، **پانل های سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد)** دارای عملکردی بسیار عالی در نمای بیرونی و داخلی، دیوارهای داخلی و خارجی و پوشش سقف و کف ساختمانها هستند .  
سمنت پلاستدر ایران جزو مصالح  نوین  به شمار  می آید که از شکل دهی بتن مخصوصی متشکل از  سیمان  سفید ،  پودر سنگ ، ماسه ،  افزودنی های بتن    (رزین پلی استر و  هاردنر ) و همچنین پیگمنت های رنگی حاصل می گردد. در واقع سمنت پلاست آمیزه ایی از بتن و پلیمر میباشد که ترکیبات رنگی بسیار زیبا  همچون سنگ های طبیعی را  در خود جای داده است .

**پنل های سیمانی الیاف دار** مقاومت بالائی در مقابل آتش سوزی داشته و **عایق های صوتی** و حرارتی و همچنین عایق رطوبتیمناسبی هستند. این پنل ها درمقایسه با کلیه محصولات مشابه ، مقاومت بیشتری دربرابرجذب و عبور رطوبت از خود نشان می دهند .اگرچه در حالت غوطه وری ، آب زیادی به خود جذب می کنند و مقاومت خمشی آن ها کاهش پیدا می کند ، اما بعد از خشک شدن بدون تغییر در ابعاد ، مقاومت خمشی اولیه را بدست می آورند. استفاده از این محصول می تواند نقش قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی صوتی در ساختمان ها داشته باشد .  
**پانل های سیمانی الیاف دار (فایبر سمنت بورد)** در مقابل اشعه خورشید و همچنین شرایط سخت جوی (دمای بالا و بخصوص دمای زیر صفر)  دوام بسیار بالایی دارند . همین امر باعث شده است که برای استفاده از آن در پوشش نمای ساختمان ، مانند محصولات مشابه از جمله سیستم درای وال، محدودیتی بوجود نیاید.

با توجه به اینکه **پانل های سیمانی الیافدار (فایبر سمنت بورد)** سطح بسیار صافی دارند ، بعد از نصب می توان بدون اجرای نازک کاری اقدام به رنگ آمیزی سطح پنل و یا اجرای کاغذ دیواری و یا هرگونه روکش **PVC** و**ورق HPL** بر روی سطح آن نمود.

**پانل های سیمانی ایستا (فایبر سمنت بورد)** دوستدار محیط زیست بوده و عاری از هرگونه آزبست و مواد مضر برای محیط زیست می باشند و در برابر حشرات موذی نظیر موش و قارچ نیز مقاوم هستند .